пост-09 (1)

972

25.06.2020

О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений

гражданской обороны города Заречного Пензенской области

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изменениями и дополнениями), от 21.11.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями), постановлениями Правительства РФ от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», а также приказов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты»,от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 06.04.2020 №233 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях в 2020 году», распоряжения Правительства Пензенской области от 17.04.2017 №171-рП «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Пензенской области», Планом основных мероприятий города Заречного Пензенской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2020 год, в целях улучшения содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, поддержания их в постоянной готовности к приему укрываемых, распространения лучшего опыта их содержания, руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация ЗАТО г.Заречного **п о с т а н о в л я е т:**

1. Провести в период с 01 июня по 31августа2020 годасмотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны города Заречного Пензенской области.

2. Создать городскую комиссию по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны города Заречного Пензенской области (далее – городская комиссия).

3. Утвердить состав городской комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны города Заречного Пензенской области (приложение №1).

4. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны города Заречного Пензенской области (приложение №2).

5. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории города Заречного, имеющих на ответственном хранении и содержании защитные сооружения гражданской обороны, в срок до 20 августа 2020 года направить в городскую комиссию (через муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты» г. Заречного) протоколы проверки состояния защитных сооружений гражданской обороны, представленных на смотр-конкурс (приложение №3).

6. Городской комиссии подвести итоги смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны города Заречного Пензенской области, документы о результатах смотра-конкурса и фотоматериалы представить в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской области.

7. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного»и разместить на официальном сайте Администрации города Заречного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного И.В.Дильмана.



Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от 25.06.2020 № 972

СОСТАВ

городской комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны города Заречного Пензенской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дильман  Илья Владимирович | - | заместитель Главы Администрации города Заречного, председатель комиссии; |
| Боровков  Дмитрий Геннадьевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» г. Заречного, заместитель председателя комиссии; |
| Тарасов  Александр  Владимирович  Гуськов  Сергей  Николаевич  Дементьев  Эдуард  Владимирович  Догужиева  Лейла  Алиевна | -  -  -  - | ведущий специалист гражданской обороны муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты»  г. Заречного, секретарь комиссии;  главный специалист-эксперт отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Пензенской области (по согласованию);  исполняющий обязанности начальникаотдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного;  начальник отдела управления федеральным имуществом и взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления в Пензенской области МТУ Росимущества в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области (по согласованию); |
| Кондратьев  Геннадий  Владимирович | - | главный инженер акционерного общества Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В.Проценко» (по согласованию). |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

города Заречного

от 25.06.2020 № 972

Положение

о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений

гражданской обороны города Заречного Пензенской области

# 1. Общие положения

1. 1. Защитные сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО) представляются на смотр-конкурс руководителями учреждений и организаций, эксплуатирующих убежища, к проверке на соответствие требованиям приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

2. При проведении смотра-конкурса руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», приказом МЧС России от 15.12.2002   
№583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказом МЧС России от 05.04.1996 №225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты».

1. 2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса
2. Основной целью смотра-конкурса является - сохранение имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечение требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению.
3. Задачи смотра-конкурса:
4. - выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;
5. - распространение передового опыта работы по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;
6. - выявление нарушений правил эксплуатации, содержания и использования ЗС ГО;
7. - обеспечение постоянного контроля за ведением учета защитных сооружений, их состоянием и использованием.

3. Условия проведения смотра-конкурса

1. Смотр-конкурс на лучшее содержание ЗС ГО организовывается и проводится с учетом вместимости убежищ, разделенных на следующие условные группы:

Iгруппа - убежища вместимостью до 150 человек;

IIгруппа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

IIIгруппа - убежища вместимостью от 600 человек и более.

В каждой группе присуждаются три призовых места.

ЗС ГО победители смотров-конкурсов в 2019 и 2018 годах к участию в смотре- конкурсе 2020 года не привлекаются.

2. Оценка готовности ЗС ГО проводится в соответствии с приложением к настоящему Положению.

3. Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе проверки состояния ЗС ГО, представленного на смотр-конкурс (приложение №3), с приложением таблицы оценки состояния ЗС ГО (приложение), который утверждается соответствующим руководителем гражданской обороны, и фотоматериалов\* (не менее 20 качественных фотографий с разрешением не менее 3000х2000 пикселей), отражающих реальное состояние ЗС ГО. На фотографиях должно быть отражено состояние:

- фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);

- защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень;

- элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в том числе дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования;

- строительных конструкций (стен, колонн, полов и перекрытия);

- качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 №583);

- наличие документации и наглядных пособий.

\**Примечание: фотоматериалы (в формате .jpg, каждое фото - в отдельном файле), именованные: №-элемент, где № - номер ЗС ГО в реестре МЧС России, элемент – наименование элемента ЗС ГО, представленного на фото.*

*Например по убежищу с инв. №У135-58: 26897-фильтр-поглотитель, 26897-гермоклапан, 26897-ЗГД, 26897-ставень, 26897-оголовки, 26897-водоснабжение, 26897-санузел, 26897-документация и т.д.*

1. 4. Подведение итогов смотра-конкурса

Победители смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии снастоящим Положением.

При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения, согласно таблице оценок (приложение).

При наличии сборно-разборных нар могут начисляться баллы в количестве 50 (с приложением подтверждающих наличие фотографий).

По итогам смотра-конкурса комиссией определяется по три ЗС ГО в каждой группе (при наличии), с наибольшим количеством баллов

Организации (а также должностные лица), защитные сооружения которых по сумме баллов заняли I-IIIместа, могут быть поощрены по решению соответствующих руководителей гражданской обороны.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны города Заречного Пензенской области

Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны

при проведении смотра-конкурса

(максимально возможное количество баллов - 3000)

|  |  |
| --- | --- |
| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений гражданской обороны  (далее-ЗС ГО) | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| *При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств* | |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом | 500 |
| Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (далее -МЗС), унифицированные защитные секции (далее -УЗС), клапан избыточного давления (далее -КИД), установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны | 10 (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны (далее - ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся | 50 |
| *Примечание:* При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы  в количестве 50 | |
| *При оценке состояния инженерно-технического обслуживания* | |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет) | 60 (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20(за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии. | 200 |
| *Примечание:* Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации) | |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка). | 20(за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10(за каждый прибор) |
| В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления | 50 |
| *При оценке технической и эксплуатационной документации* | |
| В защитном сооружении отсутствуют: | |
| График приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| Паспорт защитного сооружения | 20 |
| Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| Правила поведения укрываемых | 10 |
| План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 (по каждой из сетей) |
| План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |
| Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10(по каждой из систем) |
| *При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений* | |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами | 100 |
| *При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми* | |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 |
| *При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения* | |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях | 50 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |
| *В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств.* | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №3

к постановлению Администрации

города Заречного

от 25.06.2020 № 972

ПРОТОКОЛ № \_\_

проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

населенный пункт

Комиссия в составе:

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество, должность

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество, должность

члены комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

фамилия, имя, отчество, должность

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

фамилия, имя, отчество, должность

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

фамилия, имя, отчество, должность

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

фамилия, имя, отчество, должность

установила:

Владельцем, (балансодержателем) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

наименование организации

предъявлено к проверке защитное сооружение гражданской обороны   
(далее – ЗС ГО):

№ в реестре ЗС ГО МЧС России \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, инвентарный № У\_\_\_-58,

расположенное по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, введенное в эксплуатацию в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году.

Согласно проекту ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период НРС \_\_\_\_\_ чел. (трудоспособного населения \_\_\_\_\_\_ чел., нетранспортабельных больных \_\_\_\_\_\_\_\_\_ чел.)

В мирное время используется как \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Провела оценку готовности ЗС ГО:

Таблица оценки состояния убежища

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| *Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств,*  *состояние входа* | | | |
| 1 | наличие знака, таблички |  |  |
| 2 | наличие клиньев под двери |  |  |
| 3 | исправность запоров |  |  |
| 4 | плотность прилегания, плавность хода |  |  |
| 5 | нумерация дверей |  |  |
| 6 | стрелки «Откр», «Закр» |  |  |
| 7 | внешний вид дверей |  |  |
| 8 | исправность запоров, плотность прилегания герметических дверей (далее - ГД), защитных герметических дверей (далее - ЗГД) |  |  |
| 9 | качество уплотнительной резины, внешний вид |  |  |
| 10 | состояние ограждающих конструкций |  |  |
| 11 | герметичность |  |  |
| 12 | наличие протечек |  |  |
| 13 | состояние малогабаритных защитных секций (далее - МЗС), унифицированных защитных секций (далее - УЗС), клапанов избыточного давления (далее - КИД) |  |  |
| 14 | проведение планово-предупредительного ремонта |  |  |
| *Документация*  *(примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах)* | | | |
| 15 | паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений |  |  |
| 16 | журнал проверки состояния  ЗС ГО |  |  |
| 17 | сигналы оповещения гражданской обороны |  |  |
| 18 | план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению |  |  |
| 19 | план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации |  |  |
| 20 | планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |
| 21 | список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО |  |  |
| 22 | эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО |  |  |
| 23 | эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации  ЗС ГО |  |  |
| 24 | эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС ГО |  |  |
| 25 | инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| 26 | инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |
| 27 | инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования |  |  |
| 28 | правила пользования приборами |  |  |
| 29 | инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (далее - ДЭС) |  |  |
| 30 | инструкция по противопожарной  безопасности |  |  |
| 31 | журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО |  |  |
| 32 | журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |
| 33 | журнал учета работы ДЭС |  |  |
| 34 | журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |
| 35 | схема эвакуации укрываемых |  |  |
| 36 | список телефонов |  |  |
| *Связь* | | | |
| 37 | наличие и исправность радиоточки |  |  |
| 38 | наличие телефонной точки и исправность телефона |  |  |
| *Обслуживание* | | | |
| 39 | список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) |  |  |
| 40 | схема размещения постов на плане ЗС ГО |  |  |
| 41 | обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |
| 42 | перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава |  |  |
| 43 | список и наличие инструментов, согласно норм оснащения |  |  |
| *Фильтровентиляция* | | | |
| 44 | дата изготовителя фильтра-поглотителя (далее - ФП) |  |  |
| 45 | наличие ключа гермоклапана |  |  |
| 46 | расцветка воздуховодов |  |  |
| 47 | эксплуатационная схема вентиляции |  |  |
| 48 | инструкция по обслуживанию  фильтровентиляционного  оборудования |  |  |
| 49 | инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| 50 | установка ФП по сопротивлению |  |  |
| 51 | внешний вид ФП |  |  |
| 52 | проверка работы агрегатов |  |  |
| 53 | трубка подпоромера |  |  |
| 54 | Фильтры ячеистые противопыльные (далее - ФЯРы или ФЯПы) |  |  |
| 55 | тягонапоромер |  |  |
| 56 | Нумерация гермоклапанов  (далее - ГК), обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование |  |  |
| 57 | график, время работы фильтровентиляционного оборудования (далее - ФВО) в ручном режиме |  |  |
| 58 | герметичность по проекту и фактически (мм.вод. столба). График, акт проверки исправности |  |  |
| *Электроснабжение* | | | |
| 59 | эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО |  |  |
| 60 | исправность  электрооборудования |  |  |
| 61 | аварийное освещение |  |  |
| *ДЭС (примечание: при наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической*  *документации на это оборудование)* | | | |
| 62 | эксплуатационная схема ДЭС |  |  |
| 63 | вентиляция приток - вытяжка |  |  |
| 64 | журнал учета запуска и работы ДЭС |  |  |
| 65 | теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |
| 66 | компенсатор |  |  |
| 67 | резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |
| 68 | противопожарный щит, огнетушители |  |  |
| 69 | щит переключения на аварийное освещение |  |  |
| 70 | аккумуляторы и их зарядка |  |  |
| 71 | наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д. |  |  |
| 72 | инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |
| *Водоснабжение* | | | |
| 73 | эксплуатационная схема водоснабжения |  |  |
| 74 | расцветка труб |  |  |
| 75 | Наличие резервуаров (проточность), их емкость |  |  |
| 76 | водомерное стекло |  |  |
| 77 | краны водораздаточные |  |  |
| 78 | люки в баках аварийного запаса воды |  |  |
| 79 | наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды |  |  |
| *Канализация* | | | |
| 80 | наличие приборов, смывных бачков |  |  |
| 81 | наличие фекального насоса |  |  |
| 82 | задвижка «Лудло» |  |  |
| 83 | наличие крышки в фекальную емкость и отверстий |  |  |
| 84 | проверка работы фекального насоса |  |  |
| *Запасной выход* | | | |
| 85 | надпись на дверях (ставнях) |  |  |
| 86 | лестницы, скобы |  |  |
| 87 | жалюзи, решетки, сетки предохранительные |  |  |
| *Оголовки* | | | |
| 88 | расчетное удаление |  |  |
| 89 | защитные секции УЗС, МЗС их установки |  |  |
| 90 | приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС |  |  |
| 91 | защита от атмосферных осадков |  |  |
| 92 | Итого снято баллов по всем проверенным вопросам: | |  |
| Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного  сооружения гражданской обороны на особый период: | | | |

Состояние защитного сооружения оценено в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_баллов.

Председатель комиссии –

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

Члены комиссии –

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)